环境保护保证措施

项目施工进场后主要将采取以下措施：

1、现场围挡设置了围挡喷淋；

2、出场车辆必须通过过水槽和自动冲洗设备冲洗干净后方可离场；

3、主要部位设置雾炮机进行降尘；

4、裸露土方及时用绿网进行覆盖；

5、预拌砂浆桶进行封闭并美化降低扬尘；

6、现场配备洒水车，定时对现场进行洒水作业。